Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2010 г. N 1104н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"

В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574), приказываю:
Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр	Т.А. Голикова	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2011 г.
Регистрационный N 19559

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 14 декабря 2010 г. N 1104н

Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
ГАРАНТ:
О типовых нормах бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты см. справку
N п/п	Наименование профессий и должностей	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты)	
1.	2	3	4	

1. Чугунолитейное производство и литье цветных металлов

Рабочие
	
1.	Вагранщик	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или	1 на 1,5 года	
		Комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или сапоги литейщика	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или вачеги, или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Шляпа войлочная	1	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная термостойкая	до износа	
		Подшлемник под каску термостойкий	до износа	
		Щиток защитный с креплением на каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
2.	Выбивальщик отливок	При выполнении работ по ручной выбивке опок и стержней:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском, или сапоги литейщика	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Щиток защитный	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ на механизированных решетках:		
		Комбинезон из пыленепроницаемой ткани	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ на автоматизированной выбивке:		
		Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная	2	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
3.	Завальщик шихты в вагранки и печи	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском, или сапоги литейщика	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная термостойкая	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
4.	Заливщик металла	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Валенки или сапоги кожаные для защиты от повышенных температур, или сапоги литейщика	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные	до износа	
		Шляпа войлочная	1	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная термостойкая	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
5.	Земледел	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная	2	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная термостойкая	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
6.	Изготовитель каркасов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
7.	Контролер в литейном производстве	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
8.	Копровщик по разделке лома и отходов металла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным носком или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
9.	Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук для защиты от повышенных температур	2	
		Валенки или ботинки кожаные с защитным подноском, или сапоги литейщика	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
10.	Литейщик металлов и сплавов	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги литейщика	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
11.	Литейщик на машинах для литья под давлением	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги литейщика	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
12.	Машинист крана (крановщик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Щиток защитный с креплением на каску	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		При работе на тельфере по транспортировке горячего металла:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском вместо ботинок кожаных с защитным подноском	1 пара	
		Дополнительно:		
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
13.	Модельщик гипсовых моделей; модельщик по деревянным моделям	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		При выполнении работы по приготовлению смесей с применением керосина дополнительно:		
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
14.	Модельщик выплавляемых моделей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
15.	Наждачник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
16.	Наладчик литейных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
17.	Наладчик формовочных и стержневых машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
18.	Обмазчик ковшей	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
19.	Обрубщик	При выполнении работ по обрубке, вырубке дефектов в металле пневмоинструментом и наждачными подвесными кругами:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 9 месяцев	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ па обрубке мелкого и среднего литья на наладочных станках, подвесных наждачных и металлических кругах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по опиловке вручную:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
20.	Пирометрист	Комбинезон с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
21.	Плавильщик металла и сплавов	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Валенки или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шляпа войлочная	1	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная термостойкая	до износа	
		Подшлемник под каску термостойкий	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
22.	Подручный сталевара электропечи	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
23.	Пультовщик электроплавильной печи	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
24.	Рабочий цехов и участков литья по выплавляемым моделям	При выполнении работ: по заготовке модельного состава и обмазок; по плавке воска; по формовке, сборке форм; по нанесению керамических покрытий; по вытопке моделей из елок; по обсыпке, прокалке и просеиванию песка и маршалита; по отрезке литников:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по выщелачиванию деталей и обмазке моделей:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
25.	Сборщик форм; модельщик по металлическим моделям	При выполнении работ по сборке опок, модельных плит, моделей и каркасов, перекладке жакетов и грузов на залитых опоках, а также перекладке опок жакетов и грузов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
26.	Сортировщик отливок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
27.	Сталевар электропечи	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур с нагрудником	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная термостойкая	до износа	
		Подшлемник под каску термостойкий	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
28.	Стерженщик машинной формовки; стерженщик ручной формовки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов в сочетании с трикотажными перчатками, или перчатки трикотажные с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работы по изготовлению стержней в нагреваемой оснастке дополнительно:		
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
29.	Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	При выполнении работ по сушке формовочных материалов:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работ по сушке форм и стержней:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Рукавицы суконные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
30.	Термист	При выполнении работ по отжигу и томлению литья в печах:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или костюм с огнезащитной пропиткой, или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара 1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
31.	Транспортировщик в литейном производстве	При выполнении работ на обрубных, формовочных, стержневых и выбивных участках работ:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
32.	Уборщик в литейных цехах	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
33.	Формовщик машинной формовки; формовщик ручной формовки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с контактом Петрова, растворами едкого натра, жидкого стекла и мылонафта:		
		Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
34.	Формовщик по выплавляемым моделям	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
35.	Форсунщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
36.	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе в дробеструйных и дробеметных камерах дополнительно:		
		Костюм из пыленепроницаемой ткани	1	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе огневым способом дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
37.	Шихтовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
38.	Шлаковщик	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шляпа войлочная	1	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	

Руководители и специалисты
	
39.	Главный инженер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
40.	Главный механик; заместитель главного механика	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
41.	Главный специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
42.	Главный энергетик; заместитель главного энергетика	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
43.	Диспетчер; старший диспетчер	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
44.	Заместитель начальника цеха	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
45.	Инженер пожарной охраны; инженер-электроник	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
46.	Инженер по внедрению новой техники и технологии; инженер по научно-технической информации; инженер-технолог; инженер по патентной и изобретательской работе	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
47.	Инженер по качеству	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
48.	Мастер; мастер контрольный; старший мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском, или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
49.	Мастер по ремонту оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
50.	Механик участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском, или сапоги кожаные с защитным подноском, или сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
51.	Механик цеха	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском, или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
52.	Начальник бюро производственного контроля промышленной безопасности	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
53.	Начальник бюро технического контроля	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
54.	Начальник лаборатории	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
55.	Начальник отдела; заместитель начальника отдела	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
56.	Начальник смены	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском, или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
57.	Начальник участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
58.	Начальник цеха	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
59.	Технический руководитель	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
60.	Энергетик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском, или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
61.	Энергетик участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском, или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
2. Производства порошковой металлургии

Рабочие
	
62.	Аппаратчик в производстве металлических порошков	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Гетры асбестовые	дежурные	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
63.	Машинист просеивающих установок	При выполнении работ по просеиванию шихтовых материалов и металлических порошков:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
64.	Прессовщик твердых сплавов	При выполнении работ по прессовке деталей из порошков меди, бронзы и твердых сплавов с индивидуальной засыпкой порошков:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
65.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
3. Производство электродов и флюсов

Рабочие
	
66.	Машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов; дробильщик компонентов обмазки	При выполнении работ на дробилках и мельницах:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
67.	Машинист просеивающих установок	При выполнении работ по просеиванию компонентов и флюсов:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
68.	Прессовщик обмазочного пресса	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Фартук клеенчатый с нагрудником	2	
		Нарукавники клеенчатые	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по обмазке электродов:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
69.	Прокальщик на печах	При выполнении работ по ручной загрузке и выгрузке из печей:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук брезентовый с нагрудником	2	
		Нарукавники брезентовые	до износа	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
70.	Сортировщик электродов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
71.	Составитель обмазки	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
72.	Сушильщик компонентов обмазки и флюсов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
73.	Сушильщик электродов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ на конвейере:		
		Рукавицы комбинированные вместо рукавиц брезентовых	до износа	
74.	Флюсовщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
4. Кузнечно-прессовые и термические работы

Рабочие
	
75.	Бандажник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
76.	Контролер кузнечно-прессовых работ	При выполнении работ на горячих участках:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
77.	Контролер по термообработке	При занятости на горячих участках работ:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
78.	Кузнец на молотах и прессах; кузнец-штамповщик; кузнец-штамповщик на ротационных машинах	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
79.	Кузнец ручной ковки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
80.	Машинист крана (крановщик)	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или	1	
		Комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Плащ для защиты от воды	дежурный	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	по поясам	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Рукавицы утепленные	1 пара	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
81.	Машинист на молотах, прессах и манипуляторах	При выполнении работ на манипуляторах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работ на молотах и прессах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
82.	Нагревальщик (сварщик) металла	При выполнении работ по нагреву металла и деталей в печах:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или комплект для защиты от повышенных температур брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
83.	Наладчик кузнечно-прессового оборудования	При занятости на горячих участках работ:		
		Комбинезон с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1

1#	
ГАРАНТ:
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При занятости на холодных участках работ:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
84.	Наладчик оборудования в термообработке	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
85.	Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
86.	Правильщик вручную; правильщик на машинах	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
87.	Прессовщик лома и отходов металла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара на 2 года	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
88.	Пружинщик	При работе по навивке пружин в горячем состоянии:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
89.	Рабочий, занятый загрузкой и посадкой металла в нагревательные печи	Костюм с огнезащитной пропиткой или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур с нагрудником	2	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
90.	Раскатчик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
91.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
92.	Резчик металла на ножницах и прессах	При выполнении работ по резке листового металла на гильотинных ножницах:		
		Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работ по резке горячего металла:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
93.	Резчик на пилах, ножовках и станках	При выполнении работ по резке холодного металла:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
94.	Рессорщик на обработке горячего металла	Комбинезон с огнезащитной пропиткой или комбинезон из огнестойких материалов для для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
95.	Слесарь механосборочных работ	При выполнении работ по сборке рессор:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
96.	Термист	При выполнении работ по закалке, нормализации и отпуску в печах:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по газовой цементации в печах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по цементации твердым карбюризатором в печах и заготовке карбюризатора:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по азотированию в печах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ на конвейерных печах и термоколодцах:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При работе на ваннах:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или комплект для защиты от повышенных температур	1	
		Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или суконные	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При работе на ваннах с ядохимикатами дополнительно:		
		Костюм для защиты от токсичных веществ	1	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
97.	Термист на установках ТВЧ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
98.	Уборщик производственных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
99.	Штамповщик	При выполнении работ на прессах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные	до износа	

Руководители и специалисты
	
100.	Главный диспетчер; старший диспетчер; диспетчер	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
101.	Главный специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
102.	Инженер; инженер по подготовке производства	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
103.	Инженер по инструменту; инженер по ремонту	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
104.	Инженер-технолог	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
105.	Инженер-химик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
106.	Лаборант	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Тапочки кожаные	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
107.	Мастер контрольный	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
108.	Начальник бюро; заместитель начальника бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
109.	Начальник отдела; заместитель начальника отдела	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
110.	Начальник производства; заместитель начальника производства	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
111.	Начальник смены; начальник участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
112.	Начальник цеха; заместитель начальника цеха; технический руководитель	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
113.	Старший мастер; мастер производственного участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
114.	Техник	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
5. Сварочные работы

Рабочие
	
115.	Аппаратчик воздухоразделения	Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная	2	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
116.	Газорезчик; газосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или краги сварщика	6 пар	
		Наколенники	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		При выполнении работы по обслуживанию стационарных газогенераторов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
117.	Генераторщик ацетиленовой установки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
118.	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
119.	Оператор лазерных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
120.	Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик)	При постоянной занятости внутри травильных ванн и кислотных аппаратов:		
		Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм из # для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы с кислотозащитной пропиткой или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шлем кислотозащитный	1	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
121.	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки; сварщик термитной сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Рукавицы комбинированные или краги сварщика, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
122.	Слесарь механосборочных работ; слесарь по сборке металлоконструкций	При выполнении работ по прихватке электросваркой:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
123.	Электрогазосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или краги сварщика	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
124.	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
125.	Электросварщик ручной сварки	При выполнении работ по сварке и резке вольтовой дугой:	1	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от искр и брызг расплавленного металла или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или краги сварщика	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Шлем защитный или каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
		При выполнении работ по электродуговому воздушному строганию:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от искр и брызг расплавленного металла или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или краги сварщика	до износа	
		Шлем со светофильтром	до износа	
		При выполнении работ по атомно-водородной сварке:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или краги сварщика	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по аргонной сварке дополнительно:		
		Перчатки трикотажные	до износа	

Руководители и специалисты
	
126.	Главный сварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
127.	Инженер по сварке	Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
6. Работы по металлопокрытиям и окраске

Рабочие
	
128.	Воронильщик	Халат или костюм с кислотозащитной пропиткой, или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
129.	Гальваник	Халат или костюм с кислотозащитной пропиткой, или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
130.	Контролер малярных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
131.	Контролер работ по металлопокрытиям	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
132.	Корректировщик ванн	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по очистке оборудования дополнительно:		
		Комбинезон из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
133.	Краскотер	При выполнении работ по приготовлению красок:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
134.	Лудильщик горячим способом	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники с кислотозащитной пропиткой	2 пары	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
135.	Маляр	При выполнении работ с ручным пульверизатором:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шлем для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении ручной работы методом окунания:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по шпаклевке вручную:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по грунтовке, окраске и лакировке вручную крупных изделий:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по грунтовке, окраске и лакировке вручную мелких изделий:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук клеенчатый с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ на конвейере и в окрасочных камерах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук клеенчатый с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по приготовлению красок:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
136.	Металлизатор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
137.	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
138.	Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
139.	Оцинковщик горячим способом	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
140.	Подсобный рабочий	При выполнении работ на участке покрытия металлов:		
		Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы КР	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ на участке малярных работ:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по очистке окрасочных камер дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Шлем хлопчатобумажный	1	
141.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
142.	Сгонщик-смывщик краски и лаков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
143.	Слесарь-ремонтник	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
144.	Травильщик	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы КР	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
145.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работы по транспортировке деталей дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении работы по транспортировке отходов дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
146.	Уборщик производственных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
147.	Чистильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		При выполнении работ по ремонту и очистке гальванических и травильных ванн дополнительно:		
		Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по очистке окрасочного оборудования дополнительно:		
		Комбинезон из нетканых материалов	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работы по перемещению отходов лакокрасочных материалов дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Рукавицы КР или рукавицы комбинированные, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При работе на высоте дополнительно:		
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
148.	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	

Руководители и специалисты
	
149.	Диспетчер; старший диспетчер	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
150.	Инженер пожарной охраны	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
151.	Инженер по подготовке производства	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
152.	Мастер; мастер контрольный; старший мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
153.	Начальник бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
154.	Начальник отдела	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
155.	Начальник цеха; заместитель начальника цеха; начальник смены; начальник участка	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
7. Механическая обработка металлов; слесарные и слесарно-сборочные работы

Рабочие
	
156.	Зуборезчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
157.	Зубошлифовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
158.	Контролер станочных и слесарных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
159.	Наждачник	При постоянной занятости на работе по обработке деталей (изделий) из магниевого сплава:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
160.	Наладчик автоматов и полуавтоматов	Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
161.	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
162.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
163.	Оператор автоматических и полуавтоматических линий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
164.	Оператор металлорежущих станков-автоматов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
165.	Оператор станков с программным управлением	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
166.	Прессовщик-вулканизаторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
167.	Протяжчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
168.	Резчик металла на ножницах и прессах; резчик на пилах, ножовках и станках	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
169.	Сборщик трансформаторов; контролер электромонтажных работ	При выполнении работ по сборке крупногабаритных трансформаторов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
170.	Сверловщик	При выполнении работ по глубокому сверлению при обильном охлаждении маслом:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При установке и снятии крупногабаритных деталей дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
171.	Слесарь механосборочных работ; котельщик; слесарь-электромонтажник	При выполнении работ по монтажу тяжелого оборудования (турбинного, дизельного, прокатного, котельного, кранового, мостового, металлических крупногабаритных конструкций и т.д.):		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
172.	Слесарь по сборке металлоконструкций	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
173.	Станочник широкого профиля; наладчики всех наименований; станочники всех наименований	При выполнении работ с обильным охлаждением скипидаром, керосином и маслами:		
		Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работ по сухой обработке деталей (изделий):		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ с обильным охлаждением эмульсией:		
		Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При постоянной работе на обработке деталей (изделий) из магниевого сплава:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
Примечание к пункту 173. Указанные нормы не распространяются на станочников, работающих на настольных станках и на настольных автоматах (часовая промышленность, приборостроение и т.д.).
	
174.	Токарь; токарь-расточник; токарь-карусельщик; фрезеровщик; шлифовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по сухой обработке деталей (изделий) дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
175.	Токарь на токарно-давильных станках	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Подушка давильная	до износа	
8. Производство подшипников

Рабочие
	
176.	Машинист моечных машин	При выполнении работ по мойке подшипников:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
177.	Наладчик кузнечно-прессового оборудования	При выполнении работ по обслуживанию оборудования по изготовлению шариков и роликов горячим способом:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
178.	Полировщик	При выполнении работ по полировке и протирке изделий венской известью в барабанах и вручную:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
179.	Укладчик-упаковщик	При выполнении работ по протирке, подборке и сортировке с применением керосина и бензина:		
		Халат или костюм с масловодоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При занятости на работах с подшипниками:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
180.	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	При выполнении работ по очистке деталей в галтовочных барабанах с применением абразивов, купороса и венской извести:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
181.	Шлифовщик	При выполнении работ по шлифовке шариков в керосине:		
		Комбинезон с масловодоотталкивающей пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
9. Кузовное производство

Рабочие
	
182.	Контролер станочных и слесарных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
183.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
184.	Машинист крана (крановщик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
185.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
186.	Распределитель работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
187.	Рихтовщик кузовов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
188.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
189.	Уборщик производственных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	

Руководители и специалисты
	
190.	Главный диспетчер; диспетчер; старший диспетчер	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
191.	Главный специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
192.	Заместитель начальника цеха; заместитель начальника производства	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
193.	Инженер по подготовке производства	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
194.	Мастер; старший мастер; мастер производственного участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
195.	Мастер контрольный	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
196.	Начальник бюро; начальник отдела	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Очки защитные	до износа	
197.	Начальник производства	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
198.	Начальник смены	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
199.	Начальник участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	до износа-	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
200.	Начальник цеха	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
201.	Технический руководитель	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
10. Работы по производству и восстановлению напильников

Рабочие
	
202.	Вальцовщик	Костюм брезентовый или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1	
		Фартук брезентовый с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
203.	Заточник	При выполнении работ по заточке зубил на магнезиальных кругах:		
		Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная	2	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по заточке напильников на автоматах и вручную с водой:		
		Костюм с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук клеенчатый с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
204.	Насекальщик напильников, рашпилей и пил	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работ по сушке напильников:		
		Костюм с водоотталкивающей пропиткой	1	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов с защитным подноском	1 пара	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары	
11. Абразивное производство

Рабочие
	
205.	Дробильщик шлифзерна, шлифпорошков и шихтовых материалов	При выполнении работ по дроблению корунда, карборунда, пегматита:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
206.	Заготовщик абразивной массы	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При занятости на работах с применением бакелитовой связки и растворителя из жидкого стекла и фурфурола:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
207.	Загрузчик-выгрузчик	При выполнении работ по загрузке и выгрузке абразивных изделий и шамота:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук брезентовый с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
208.	Копровщик по разделке лома и отходов металла; ломщик пода	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работы по разделке лома и отходов металла на наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
209.	Обогатитель шлифзерна и шлифпорошков	При выполнении работ по обогащению шлифматериалов в растворе кислот:		
		Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
210.	Плавильщик абразивных материалов	При выполнении работ по выплавке корунда, карборунда, карбидбора:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Валенки или ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Шлем войлочный	1	
		Вачеги	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
211.	Подинщик	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Валенки или ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы суконные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шляпа войлочная	1 на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
212.	Постановщик-выгрузчик абразивных изделий	При выполнении работ по загрузке абразивных изделий и шамота на вагонетки туннельных печей:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
213.	Прокальщик зерна и шлифпорошков	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
214.	Рабочий	При выполнении работ по варке бакелита и силиката:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по загрузке и разгрузке карборундовых печей:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1	
		Валенки	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по очистке горячего блока:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1	
		Валенки	1 пара	
		Рукавицы суконные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шляпа войлочная	1 на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по кальцинации боксита:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
215.	Рассевальщик шлифзерна и шлифпорошков	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
216.	Слесарь-ремонтник	При выполнении работ по ремонту горячих печей:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
217.	Сортировщик абразивных материалов	При выполнении работ по сортировке корунда:		
		Костюм суконный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы суконные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
218.	Токарь по обработке абразивных изделий	Комбинезон из пыленепроницаемой ткани	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
219.	Укладчик-упаковщик	При выполнении работ по упаковке абразивного зерна:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
220.	Формовщик абразивных изделий на бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной связках	При работе на бакелитовой связке и жидком пульвербакелите с растворителем фурфуролом:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
221.	Формовщик абразивных изделий на керамической связке	При работе на керамической связке и графитовой массе:		
		Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная	2	
		Наладонники из заменителя кожи или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
222	Шихтовщик в производстве абразивов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
12. Производство сверхтвердых материалов и инструмента из них

Рабочие
	
223.	Аппаратчик очистки алмазного концентрата	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
224.	Аппаратчик по изготовлению шлифовальной шкурки	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
225.	Дробильщик алмазов и сверхтвердых материалов	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
226.	Дробильщик шлифзерна, шлифпорошков и шихтовых материалов	При выполнении работ по дроблению литографского камня и графитированных электродов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги кирзовые или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
227.	Заготовщик бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной массы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Нарукавники	2 пары	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
228.	Классификаторщик порошков из алмазов и сверхтвердых материалов	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
229.	Контролер в производстве алмазов, сверхтвердых материалов и изделий из них	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
230.	Кочегар-обжигальщик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
231.	Наладчик установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
232.	Наполнитель контейнеров	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
233.	Оператор установок синтеза алмазов и сверхтвердых материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
234.	Оператор ультразвуковых установок	При выполнении работ по сверлению алмазных волок:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
235.	Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
236.	Прессовщик инструментов из алмазных порошков и сверхтвердых материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по склейке алмазных инструментов:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по прессовке брикетов для синтеза алмазов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
237.	Рассевальщик шлифзерна и шлифпорошков	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
238.	Расфасовщик алмазов и алмазных порошков	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
239.	Рекуператорщик алмазов	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
240.	Сортировщик алмазов; сборщик алмазных инструментов	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Тапочки кожаные	2 пары	
241.	Спекальщик инструментов из алмазов и сверхтвердых материалов	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
242.	Токарь по обработке абразивных изделий	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
243.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
244.	Укладчик-упаковщик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Нарукавники	до износа	
		Полуботинки кожаные или	1 пара	
		Тапочки кожаные	2 пары	
245.	Шихтовщик в алмазном производстве	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
246.	Шлифовщик алмазов и сверхтвердых материалов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
13. Производство шлифовальной шкурки

Рабочие
	
247.	Аппаратчик по изготовлению шлифовальной шкурки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
248.	Изготовитель абразивных дисков и полировальных изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Напальчники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
249.	Контролер абразивных материалов и изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
250.	Рабочий	При выполнении работ по обработке заготовок абразивных изделий:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Напальчники резиновые	до износа	
		Очки защитные	до износа	
251.	Резчик шлифовальной шкурки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук брезентовый с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Напальчники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
252.	Сушильщик абразивных изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
253.	Сшивальщик-проклейщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
14. Разборка, ремонт, сборка и испытание тягачей, автомобилей и тракторов

Рабочие
	
254.	Водитель-испытатель	При непосредственном выполнении работ на стационарных испытаниях:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шлемофон	до износа	
		При выполнении работ непосредственно на полигонных испытаниях и пробегах:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Плащ для защиты от воды	дежурный	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шлемофон	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Полушубок в III, IV и особом поясах	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
255.	Гравер	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
256.	Заточник; наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; токарь; токарь-расточник; фрезеровщик; шлифовщик	При выполнении работ с обильным охлаждением скипидаром, керосином, эмульсией и маслами:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работ по сухой обработке деталей, изделий:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При постоянной работе по обработке деталей (изделий) из магниевого сплава:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При выполнении работы по снятию и установке крупногабаритных деталей дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
257.	Комплектовщик изделий и инструмента	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
258.	Контролер станочных и слесарных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
259.	Котельщик	При выполнении работ по гибке:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или из огнестойких материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
260.	Маляр	При выполнении работ ручным пульверизатором:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по шпаклевке вручную:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении работ по грунтовке, окраске и лакировке вручную крупных изделий:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы хлопчатобумажные	до износа	
		При выполнении работ по грунтовке, окраске и лакировке вручную мелких изделий:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	
		Рукавицы хлопчатобумажные	до износа	
		При выполнении работ в окрасочных камерах:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по приготовлению красок:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
261.	Модельщик по деревянным моделям	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
262.	Паяльщик	Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Фартук из огнестойких материалов	2	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
263.	Полировщик	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
264.	Прессовщик- вулканизаторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
265.	Разметчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
266.	Рихтовщик кузовов	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
267.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		При проведении испытаний изделий и агрегатов непосредственно в камерах холода дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Унты меховые	1 пара на 3 года	
		Перчатки утепленные	1 пара	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года	
268.	Слесарь-инструментальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
269.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
270.	Слесарь-электромонтажник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь	дежурная	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
271.	Термист	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ на ваннах с ядохимикатами дополнительно:		
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
272.	Уборщик производственных помещений	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:		
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
273.	Формовщик ручной формовки	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная термостойкая	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
274.	Швея	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
275.	Электрогазосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или краги сварщика	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
276.	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
277.	Электроэрозионист	Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	

Руководители и специалисты
	
278.	Главный инженер; заместитель главного инженера	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
279.	Главный механик	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
280.	Главный энергетик	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
281.	Диспетчер; старший диспетчер	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
282.	Инженер	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
283.	Инженер-исследователь	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
284.	Инженер-конструктор	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
285.	Инженер по безопасности движения	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
286.	Инженер по инструменту; инженер по нормированию труда; инженер по ремонту; инженер по наладке и испытаниям	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
287.	Инженер по испытаниям	При работе непосредственно на производстве:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Шлемофон	до износа	
		При выполнении работы по испытанию грузовых автомобилей дополнительно:		
		Перчатки утепленные	по поясам	
		При стендовых испытаниях дополнительно:		
		Наушники противошумные	дежурные	
		При непосредственном выполнении работ на полигонных испытаниях и пробегах дополнительно:		
		Плащ для защиты от воды	дежурный	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара на 1,5 года	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		При проведении испытаний в III, IV и особом поясах дополнительно:		
		Полушубок	по поясам	
		При проведении испытаний изделий и агрегатов непосредственно в камерах холода дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Унты меховые	1 пара на 3 года	
		Перчатки утепленные	1 пара	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года	
288.	Инженер по охране труда	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
289.	Инженер пожарной охраны	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
290.	Инженер по подготовке производства	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
291.	Инженер-технолог	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная Подшлемник под каску	до износа до износа	
292.	Мастер; мастер контрольный: мастер участка; мастер цеха	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
293.	Механик	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
294.	Начальник бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
295.	Начальник отдела; руководитель группы	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
296.	Начальник станции	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
297.	Начальник управления; начальник центра; заместитель начальника центра	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
298.	Начальник участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
299.	Начальник цеха; заместитель начальника цеха	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
300.	Специалист; ведущий специалист; главный специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
301.	Техник	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
15. Испытание двигателей и силовых установок

Рабочие, руководители и специалисты
	
302.	Рабочий; испытатель двигателей; мастер; мастер контрольный (участка, цеха)	При выполнении работ непосредственно на стационарных испытаниях двигателей, а также по их разборке, ремонту и сборке:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
16. Производство мягких баков

Рабочие
	
303.	Вулканизаторщик; закройщик резиновых изделий и деталей; клейщик силовой арматуры и мягких баков; намазчик деталей	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
304.	Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ	При выполнении работ по приемке мягких баков:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук текстовиниловый	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
305.	Слесарь механосборочных работ	При выполнении работ по сборке мягких баков:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении работ по разборке каркасов внутри мягких баков:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
17. Производство мипоры

Рабочие, специалисты и служащие
	
306.	Аппаратчик вспенивания	При выполнении работы по вспениванию мипоры:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов	1 пара	
		Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
307.	Аппаратчик сушки	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
308.	Мастер	При выполнении работ на участке приготовления мипоры:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	дежурные	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
309.	Подсобный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
310.	Рабочий	При выполнении работ по старению перфоли:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов	2 пары	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении работ по раскрою мипоры:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
311.	Слесарь-ремонтник	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
312.	Транспортировщик	При выполнении работ по отправке готовой продукции:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов	2 пары	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
313.	Уборщик производственных помещений	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
314.	Укладчик-упаковщик	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
315.	Формовщик изделий из вспенивающихся материалов	При выполнении работы по формованию блоков мипоры:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Сапоги резиновые или из полимерных материалов	2 пары	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники прорезиненные	4 пары	
18. Котельные работы и работы по металлическим конструкциям

Рабочие
	
316.	Автоматчик холодновысадочных автоматов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
317.	Вальцовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
318.	Волочильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При работе с эмульсией и керосином дополнительно:		
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
319.	Гибщик труб; медник	При выполнении работ по гибке труб горячим способом:		
		Костюм брезентовый или	1	
		Костюм для защиты от повышенных температур	1	
		Фартук брезентовый с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
320.	Клепальщик	При выполнении работ ручным пневматическим инструментом:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		При выполнении работ по нагреву и передаче горячих заклепок:		
		Костюм брезентовый или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук с огнезащитной пропиткой с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
321.	Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
322.	Котельщик	При выполнении работ на гибке:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работ по сборке котлов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
323.	Кузнец ручной ковки	При выполнении работ на гибке:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1

1#	
ГАРАНТ:
		Фартук брезентовый с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
324.	Наладчик холодноштамповочного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
325.	Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
326.	Рабочий	При выполнении работ по изолировке:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по изолировке стекловолокном:		
		Комбинезон из пылезащитной ткани с капюшоном вместо комбинезона для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки хлопчатобумажные вместо рукавиц комбинированных	до износа	
		При выполнении работ по приготовлению и применению клея ВИАМ-БЗ, типа "Изолит", "Целалит", "Идитоловый":		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
327.	Чеканщик	При выполнении работ ручным пневматическим инструментом:		
		Куртка хлопчатобумажная	1	
		Брюки брезентовые	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
328	Чистильщик	При выполнении работ по чистке водогрейных и дымогарных труб:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
329.	Штамповщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
19. Производство грузовых автомобилей

19.1 Сварка и сборка кабин

Рабочие
	
330.	Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
331.	Газосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	1	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или из спилка, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги утепленные с защитным подноском	по поясам	
332.	Контролер сварочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
333.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги утепленные с защитным подноском	по поясам	
334.	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
335.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
336.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
337.	Рихтовщик кузовов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
338.	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из огнестойких материалов	1	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или рукавицы комбинированные, или перчатки с полимерным покрытием, или рукавицы из спилка	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
339.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении операций с выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении операций, где отмечается превышение предельно допустимых уровней шума, дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по разгрузке и установке дисков и колес, двигателей, монтаже колес, рам:		
		Ботинки кожаные с защитным подноском вместо полуботинок кожаных с защитным подноском	1 пара	
		Дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1 на 2 года	
		При выполнении работы по установке рессор, колес, мостов, глушителей, а также по заправке автомобилей горючесмазочными материалами, протирке кузовов и стекол дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по установке аккумуляторных батарей:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		При выполнении работы по заправке автомобилей тосолом, тормозной жидкостью, нанесению клея и герметиков дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по мойке автомобилей дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		При проведении проверки на герметичность дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работы по сборке сидений дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
340.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При работе с горючесмазочными материалами дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
341.	Уборщик производственных помещений	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
342.	Электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы брезентовые или рукавицы из спилка, или рукавицы комбинированные	до износа	
		Шлем защитный	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный для сварщика	до износа	
343.	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный для сварщика	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	

Руководители и специалисты
	
344.	Главный специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
19.2. Сварка и сборка цельнометаллических кузовов

Рабочие
	
345.	Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
346.	Газосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы брезентовые или из спилка, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги утепленные с защитным подноском	по поясам	
347.	Контролер сварочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием, или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
348.	Контролер станочных и слесарных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При проведении работ по проверке на герметичность дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
349.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги утепленные с защитным подноском	по поясам	
350.	Машинист крана (крановщик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
351.	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
352.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
353.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
354.	Рихтовщик кузовов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
355.	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из огнестойких материалов	1	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или рукавицы комбинированные, или перчатки с полимерным покрытием, или рукавицы из спилка	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
356.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении операций с выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении операций, где отмечается превышение предельно допустимых уровней шума, дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по разгрузке и установке дисков и колес, двигателей, монтажу колес, рам:		
		Ботинки кожаные с защитным подноском вместо полуботинок кожаных с защитным подноском	1 пара	
		Дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1 на 2 года	
		При выполнении работы по установке рессор, колес, мостов, глушителей, а также по заправке автомобилей горючесмазочными материалами, протирке кузовов и стекол дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по установке аккумуляторных батарей:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		При выполнении работы по заправке автомобилей тосолом, тормозной жидкостью, нанесению клея и герметиков дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по мойке автомобилей дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		При проведении проверки на герметичность дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работы по сборке сидений дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
357.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При работе с горючесмазочными материалами дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
358.	Уборщик производственных помещений	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
359.	Электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы брезентовые или рукавицы из спилка, или рукавицы комбинированные	до износа	
		Шлем защитный	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный для сварщика	до износа	

Руководители и специалисты
	
360.	Главный специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
19.3. Сборка узлов

Рабочие
	
361.	Водитель погрузчика	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
362.	Водитель электро- и автотележки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 1,5 года	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
363.	Контролер станочных и слесарных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При проведении работ по проверке на герметичность дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
364.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении операций с выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении операций, где отмечается превышение предельно допустимых уровней шума, дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по разгрузке и установке дисков и колес, двигателей, монтажу колес, рам:		
		Ботинки кожаные с защитным подноском вместо полуботинок кожаных с защитным подноском	1 пара	
		Дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1 на 2 года	
		При выполнении работы по установке рессор, колес, мостов, глушителей, а также по заправке автомобилей горючесмазочными материалами, протирке кузовов и стекол дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по установке аккумуляторных батарей:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		При выполнении работы по заправке автомобилей тосолом, тормозной жидкостью, нанесению клея и герметиков дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по мойке автомобилей дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		При проведении проверки на герметичность дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работы по сборке сидений дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
365.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работы по складированию деталей дополнительно:		
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При работе с горючесмазочными материалами дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	

Руководители и специалисты
	
366.	Инженер по подготовке производства	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
367.	Мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При работе на зарядной станции и доводке автомобилей дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
368.	Начальник бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
369.	Начальник корпуса	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
370.	Начальник участка	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
371.	Начальник цеха	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
372.	Технический руководитель	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
19.4. Сборка грузовых автомобилей

Рабочие
	
373.	Водитель автомобиля	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
374.	Водитель погрузчика	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Куртка для защиты от воды с капюшоном	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
375.	Водитель погрузчика	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
376.	Водитель электро- и автотележки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
377.	Контролер малярных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
378.	Контролер станочных и слесарных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При проведении работ по проверке на герметичность дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
379.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
380	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении операций с выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении операций, где отмечается превышение предельно допустимых уровней шума, дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по разгрузке и установке дисков и колес, двигателей, монтажу колес, рам:		
		Ботинки кожаные с защитным подноском вместо полуботинок кожаных с защитным подноском	1 пара	
		Дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1 на 2 года	
		При выполнении работы по установке рессор, колес, мостов, глушителей, а также по заправке автомобилей горючесмазочными материалами, протирке кузовов и стекол дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по установке аккумуляторных батарей:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		При выполнении работы по заправке автомобилей тосолом, тормозной жидкостью, нанесению клея и герметиков дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по мойке автомобилей дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		При проведении проверки на герметичность дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работы по сборке сидений дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
381.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работы по складированию деталей дополнительно:		
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При работе с горючесмазочными материалами дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	

Руководители и специалисты
	
382.	Ведущий инженер по подготовке производства; инженер по подготовке производства	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
383.	Главный специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
384.	Мастер; старший мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При работе на зарядной станции и доводке автомобилей дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
385.	Начальник бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
386.	Начальник корпуса	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
387.	Начальник участка	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
388.	Начальник цеха	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
19.5. Подсборка узлов и агрегатов

Рабочие
	
389.	Контролер станочных и слесарных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При проведении работ по проверке на герметичность дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
390.	Корректировщик ванн	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы суконные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
391.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При выполнении операций с выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении операций, где отмечается превышение предельно допустимых уровней шума, дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работ по разгрузке и установке дисков и колес, двигателей, монтаже колес, рам:		
		Ботинки кожаные с защитным подноском вместо полуботинок кожаных с защитным подноском	1 пара	
		Дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1 на 2 года	
		При выполнении работы по установке рессор, колес, мостов, глушителей, а также по заправке автомобилей горючесмазочными материалами, протирке кузовов и стекол дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по установке аккумуляторных батарей:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		При выполнении работы по заправке автомобилей тосолом, тормозной жидкостью, нанесению клея и герметиков дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по мойке автомобилей дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		При проведении проверки на герметичность дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При выполнении работы по сборке сидений дополнительно:		
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	2	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
392.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работы по складированию деталей дополнительно:		
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При работе с горючесмазочными материалами дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	

Руководители и специалисты
	
393.	Мастер; старший мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При работе на зарядной станции и доводке автомобилей дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
20. Производство легковых автомобилей

20.1. Сборка-сварка кузовов

Рабочие
	
394.	Водитель автомобиля	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
395.	Водитель погрузчика	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
396.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки антивибрационные	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
397.	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
398.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
399.	Рихтовщик кузовов	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из огнестойких материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
400.	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Фартук из огнестойких материалов	2	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или краги сварщика	до износа	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
401.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
402.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
403.	Электрогазосварщик	Костюм из огнестойких материалов для защиты от искр и брызг расплавленного металла или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы из спилка или краги сварщика	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	

Руководители и специалисты
	
404.	Ведущий инженер; инженер	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
405.	Главный конструктор	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
406.	Мастер контрольный	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
407.	Менеджер; ведущий экономист; ведущий специалист; специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
408.	Начальник отдела; начальник бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
409.	Начальник участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
410.	Начальник цеха; заместитель начальника цеха	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
411.	Руководитель группы	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
412.	Технический руководитель	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
20.2. Сборка легковых автомобилей

Рабочие
	
413.	Водитель погрузчика	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
414.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Нарукавники	до износа	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки антивибрационные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
415.	Рабочий	При работе на конвейерной и поточной сборке, на окончательной отделке легковых автомобилей:		
		Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная (для женщин - блузка)	2	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
416.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
417.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
418.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
419.	Уборщик производственных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	

Руководители и специалисты
	
420.	Ведущий инженер; инженер	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
421.	Главный инженер	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
422.	Мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		При работе на конвейерной и поточной сборке, на окончательной отделке легковых автомобилей:		
		Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рубашка хлопчатобумажная (для женщин - блузка)	2	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
423.	Начальник бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
424.	Начальник отдела	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
21. Производство автокомпонентов

Рабочие
	
425.	Автоматчик холодновысадочных автоматов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
426.	Вальцовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
427.	Газовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
428.	Газосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Фартук из огнестойких материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или рукавицы из спилка	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке, или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
429.	Гальваник	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
430.	Гибщик труб	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
431.	Доводчик-притирщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием или рукавицы комбинированные, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
432.	Дробильщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке, или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
433.	Завальцовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук брезентовый с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
434.	Заточник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Нарукавники	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
435.	Комплектовщик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе на участках окраски:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ	до износа	
		Тапочки кожаные	1 пара	
436.	Контролер малярных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
437.	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
438.	Контролер по металлопокрытиям	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
439.	Контролер по термообработке	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
440.	Контролер сварочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из огнестойких материалов	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
441.	Контролер станочных и слесарных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
442.	Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
443.	Корректировщик ванн	Костюм с кислотозащитной пропиткой или халат с кислотозащитной пропиткой, или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
444.	Лаборант химического анализа	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1 на 1,5 года	
		Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей	дежурный	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
445.	Литейщик пластмасс	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе с ножом дополнительно:		
		Нарукавники	до износа	
446.	Лудильщик горячим способом; лудильщик (оцинковщик) электролитическим методом	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
447.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работы по исправлению дефектов:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При ручной работе методом окунания дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
448.	Машинист крана (крановщик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
449.	Машинист моечных машин	Костюм для защиты от воды	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
450.	Металлизатор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Щиток защитный	до износа	
451.	Наждачник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
452.	Накатчик полировальных кругов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
453.	Наладчик автоматических линий и агрегатных станков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
454.	Наладчик автоматов и полуавтоматов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
455.	Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
456.	Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
457.	Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски	Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
458.	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла, или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
459.	Наладчик холодно-штамповочного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
460.	Оператор металлорежущих станков-автоматов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
461.	Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
462.	Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При аварийной ситуации дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	до износа	
		При нанесении клея пульверизатором дополнительно:		
		Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ	до износа	
463.	Оператор станков с программным управлением	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
464.	Паяльщик	Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Фартук прорезиненный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
465.	Подсобный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
466.	Полировщик	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы суконные	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
467.	Правильщик вручную; правильщик на машинах	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
468.	Прессовщик изделий из пластмасс	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Нарукавники	до износа	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
469.	Прессовщик лома и отходов металла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
470.	Пружинщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
471.	Рабочий, занятый варкой смолы	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
472.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском или тапочки кожаные	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе на участке окраски дополнительно:		
		Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
473.	Резчик металла на ножницах и прессах	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
474.	Резчик на пилах, ножовках и станках	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
475.	Резчик труб и заготовок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
476.	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Фартук из огнестойких материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
477.	Сверловщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
478.	Слесарь-инструментальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы или перчатки антивибрационные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по промывке деталей и изделий керосином и бензином дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
479.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При проведении работы по проверке на герметичность дополнительно:		
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе по сборке узла складывания зеркал дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с клеями, спиртами дополнительно:		
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
480.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе на участке окраски дополнительно:		
		Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
481.	Станочник широкого профиля; токарь; токарь-полуавтоматчик; фрезеровщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
482.	Строгальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
483.	Термист	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из огнестойких материалов с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
484.	Токарь-расточник	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
485.	Травильщик	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы КР	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
486.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
487.	Уборщик производственных помещений	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или тапочки кожаные	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При уборке участков окраски дополнительно:		
		Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
488.	Чистильщик	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы КР	до износа	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
489.	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
490.	Шлифовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
491.	Штамповщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
492.	Электрогазосварщик: электросварщик ручной сварки; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
493.	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
494.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе на участке окраски дополнительно:		
		Костюм из нетканых материалов для защиты от пыли и нетоксичных веществ	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные	по поясам	
495.	Эмульсовар	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	

Руководители и специалисты
	
496.	Ведущий инженер; инженер	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
497.	Главный диспетчер; старший диспетчер; диспетчер	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
498.	Главный инженер	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
499.	Главный специалист; главный механик; главный энергетик	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
500.	Инженер по качеству; инженер по охране труда	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
501.	Инженер по патентной и изобретательской работе; инженер по научно-технической информации; инженер по внедрению новой техники и технологии	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
502.	Инженер по подготовке производства	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
503.	Инженер по ремонту	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
504.	Инженер-технолог; инженер-химик; инженер-электроник; техник-технолог	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Инженеру-химику дополнительно:		
		Фартук прорезиненный	дежурный	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
505.	Мастер контрольный	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
506.	Мастер; старший мастер; мастер участка	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
507.	Начальник бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
508.	Начальник отдела; заместитель начальника отдела	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
509.	Начальник производства; заместитель начальника производства	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
510.	Начальник службы; заместитель начальника службы	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
511.	Начальник смены	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
512.	Начальник участка	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
513.	Начальник цеха; заместитель начальника цеха	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
514.	Специалист; ведущий специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
515.	Техник по планированию	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
516.	Технический руководитель	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
22. Агрегатное производство

Рабочие
	
517.	Наладчик автоматов и полуавтоматов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
518.	Наладчик зуборезных и шлифовальных станков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
519.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
520.	Станочник широкого профиля	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При выполнении работы по установке крупногабаритных деталей дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
521.	Транспортировщик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
522.	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или краги сварщика	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	

Руководители и специалисты
	
523.	Мастер	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
524.	Начальник участка	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
525.	Начальник цеха; заместитель начальника цеха	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
526.	Специалист; ведущий специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
23. Производство спецтехники

23.1. Сборочные, сварочные, окрасочные работы

Рабочие
	
527.	Жестянщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
528.	Маляр	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Комбинезон из нетканых материалов	до износа	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
529.	Наждачник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
530.	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
531.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
532.	Оператор станков с программным управлением	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
533.	Паяльщик	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
534.	Правильщик вручную	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
535.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
536.	Рихтовщик кузовов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
537.	Сгонщик-смывщик краски и лаков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
538.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Наколенники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
539.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
540.	Уборщик производственных помещений	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
541.	Электрогазосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Фартук брезентовый или прорезиненный с нагрудником	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы брезентовые или из спилка, или краги сварщика	до износа	
		Наколенники	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
542.	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук защитный	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
23.2. Сборка автомобилей и узлов

Рабочие
	
543.	Комплектовщик изделий и инструмента	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
544.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Комбинезон из нетканых материалов	до износа	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
545.	Паяльщик	Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
546.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
547.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
548.	Токарь	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
549.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
550.	Фрезеровщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
551.	Швея	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
23.3. Тюнинг автомобилей

Рабочие
	
552.	Жестянщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
553.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
554.	Рихтовщик кузовов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки антивибрационные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
555.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки антивибрационные	до износа	
		При работе с деталями весом до 15 кг дополнительно:		
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Наколенники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
556.	Токарь	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
557.	Электрогазосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или из спилка, или краги сварщика	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
24. Инструментальное производство

Рабочие
	
558.	Бакелизаторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
559.	Гальваник	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
560.	Гидропескоструйщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
561.	Заточник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
562.	Испытатель абразивов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
563.	Комплектовщик изделий и инструмента	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
564.	Контролер кузнечно-прессовых работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
565.	Контролер по термообработке	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
566.	Контролер станочных и слесарных работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
567.	Кузнец на молотах и прессах	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы суконные	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
568.	Маляр	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
569.	Машинист крана (крановщик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
570.	Модельщик гипсовых моделей; модельщик выплавляемых моделей; модельщик по деревянным моделям	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
571.	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
572.	Оператор автоматических и полуавтоматических линий и установок; оператор станков с программным управлением	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
573.	Подсобный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
574.	Правильщик вручную	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
575.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
576.	Резчик на пилах, ножовках и станках	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
577.	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Фартук из огнестойких материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
578.	Слесарь-инструментальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		При работе со шлифовальными машинками дополнительно:		
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
579.	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
580.	Слесарь по сборке металлоконструкций	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
581.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
582.	Слесарь-сантехник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
583.	Смазчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
584.	Строгальщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
585.	Термист	При выполнении работ по закалке, нормализации и отпуску в печах:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из огнестойких материалов	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток лицевой	до износа	
		При работе на ваннах дополнительно:		
		Рукавицы суконные	до износа	
586.	Термист на установках ТВЧ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук брезентовый или прорезиненный с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
587.	Токарь	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		При выполнении работы по обработке абразивных изделий:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
588.	Токарь-расточник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
589.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
590.	Уборщик производственных помещений	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
591.	Уборщик служебных помещений	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		При выполнении работы по уборке санузлов дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
592.	Формовщик абразивных изделий на бакелитовой, вулканитовой и эпоксидной связках; формовщик абразивных изделий на керамической связке	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
593.	Фрезеровщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
594.	Шлифовщик; резьбошлифовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
595.	Электрогазосварщик	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или краги сварщика	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
596.	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
597.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		При работе на горячих участках:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
598.	Электроэрозионист	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	

Руководители и специалисты
	
599.	Главный инженер; главный специалист; ведущий специалист; специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
600.	Диспетчер	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
601.	Заместитель начальника производства	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
602.	Инженер	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
603.	Инженер по качеству; инженер по охране труда	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
604.	Инспектор	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
605.	Конструктор	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
606.	Мастер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
607.	Механик	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
608.	Начальник бюро; начальник производства	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
609.	Руководитель группы	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
610.	Технолог	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
611.	Экономист; экономист по труду	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
612.	Энергетик	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
25. Общие профессии машиностроительных и металлообрабатывающих производств

Рабочие
	
613.	Аккумуляторщик	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
614.	Аппаратчик воздухоразделения	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
615.	Аппаратчик гашения извести	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
616.	Аппаратчик очистки сточных вод; аппаратчик химводоочистки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм с водоотталкивающей пропиткой, или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук прорезиненный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
617.	Бакелитчик (пропитчик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
618.	Балансировщик-заливщик абразивных кругов; испытатель абразивов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
619.	Бетонщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При работе с виброинструментом дополнительно:		
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
620. -	Водитель автомобиля	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		При управлении специальным автомобилем, автокраном и тягачом:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При управлении автобусом и легковым автомобилем:		
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Водителям всех автомобилей, работающих на этилированном бензине, дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	дежурный	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные	
		Нарукавники из полимерных материалов	дежурные	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе на машинах и кранах с открытыми кабинами дополнительно:		
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Рукавицы утепленные	1 пара на 2 года	
621.	Водитель-испытатель	При выполнении работы по испытанию мотоциклов методом обкатки:		
		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты	1	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Шлем защитный	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		При выполнении постоянной работы по испытанию мотоциклов пробегом:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 на 4 года	
		Костюм на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм меховой	1 на 4 года	
		Шлем меховой	1 на 4 года	
		Маска меховая	1 на 4 года	
		Краги меховые	1 пара на 2 года	
		При работе на малярном участке:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		При управлении автомобилем с неотапливаемой кабиной:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
622.	Водитель погрузчика	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Рукавицы утепленные	1 пара на 2 года	
623.	Водитель электро- и автотележки	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
624.	Возчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Плащ для защиты от воды	дежурный	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
625.	Вулканизаторщик; ремонтировщик резиновых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
626.	Газовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
627.	Газогенераторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
628.	Газорезчик; газосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла, или краги сварщика	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
629.	Гидропескоструйщик; гидроочистительщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
630.	Грузчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
631.	Дворник; уборщик территорий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
632.	Дезинфектор	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
633.	Дефектоскописты всех наименований	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
634.	Дистиллировщик ртути; дистилляторщик ртути	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Тапочки кожаные	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Головной убор	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
635.	Дорожный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Плащ для защиты от воды	1	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
636.	Жестянщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
637.	Заливщик свинцово-оловянистых сплавов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
638.	Заточник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Нарукавники	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
639.	Исполнитель художественно-оформительских работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
640.	Испытатель двигателей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
641.	Испытатель на герметичность	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук резиновый с нагрудником	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
642.	Каменщик; огнеупорщик; печник; футеровщик (кислотоупорщик)	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
643.	Кладовщик; старший кладовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		При выполнении работ, связанных с воздействием кислот, щелочей и других химикатов, дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе зимой в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа	
644.	Комплектовщик изделий и инструмента	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
645.	Контролер измерительных приборов и специального инструмента	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
646.	Контролер контрольно-пропускного пункта	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
647.	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Рукавицы утепленные	1 пара на #	
648.	Контролер сварочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
649.	Контролер станочных и слесарных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
650.	Контролер технического состояния автомототранспортных средств	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
651.	Кочегар технологических печей	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг
расплавленного металла	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
652.	Красильщик стеклоизделий; краскосоставитель	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
653.	Кубовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1#	
ГАРАНТ:
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		или сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
654.	Курьер	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара	
655.	Лаборант по электроизоляционным материалам	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	дежурный	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
656.	Лаборант химического анализа	Халат с кислотозащитной пропиткой или халат для защиты от растворов кислот щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Тапочки кожаные	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
657.	Лакировщик художественных изделий; окрасчик игрушек	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
658.	Маляр	При выполнении работы по чистке окрасочных камер:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов		
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
659.	Машинист (кочегар) котельной; шуровщик топлива	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
660.	Машинист вакуум-формовочной машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
661.	Машинист газодувных машин; машинист насосных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
662.	Машинист двигателей внутреннего сгорания; машинист паровой машины и локомобиля	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа	
663.	Машинист компрессорных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа	
664.	Машинист крана (крановщик)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	по поясам	
		При управлении краном с пола:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
665.	Машинист холодильных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа	
666.	Машинист штабелеформирующей машины	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
667.	Наладчик деревообрабатывающего оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
668.	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
669.	Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием или рукавицы комбинированные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
670.	Намотчик катушек и секций электромашин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
671.	Наполнитель баллонов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
672.	Обжигальщик извести	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
673.	Обойщик	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
674.	Оператор заправочных станций	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Плащ для защиты от воды	дежурный	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	по поясам	
		При работе с этилированным бензином дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	по поясам	
675.	Оператор котельной	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
676.	Оператор лазерных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
677.	Оператор теплового пункта	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
678.	Паяльщик	Костюм с кислотозащитной пропиткой или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
679.	Пескоструйщик	Костюм из пыленепроницаемой ткани	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
680.	Пилоправ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
681.	Подсобный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
682.	Полировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
683.	Прессовщик изделий из пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
684.	Прессовщик лома и отходов металла	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
685.	Прессовщик на горячей штамповке	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнезащитных материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из огнестойких материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или рукавицы или для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
686.	Рабочий по благоустройству; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
687.	Разметчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
688.	Раскройщик листового материала	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Тапочки кожаные	1 пара	
		Перчатки из спилка	до износа	
689.	Распределитель работ	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
690.	Регенераторщик отработанного масла	Костюм с масловодоотталкивающей пропиткой	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
691.	Резьбонарезчик на специальных станках	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
692.	Резчик заготовок и изделий из пластических масс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
693.	Сатураторщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1#	
ГАРАНТ:
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
694.	Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Рукавицы комбинированные или краги сварщика, или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
695.	Сварщик пластмасс	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
696.	Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Нарукавники	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
697.	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
698.	Слесарь по ремонту автомобилей	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
699.	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
700.	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	При выполнении работ по обслуживанию, ремонту и чистке промышленной вентиляции технологических установок:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по сварке и резке металла дополнительно:		
		Костюм брезентовый	1	
		При выполнении работ по чистке и ремонту отстойников и промышленной канализации с жидкими токсичными продуктами дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
701.	Слесарь по сборке металлоконструкций	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		При выполнении работ по прихватке электросваркой:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		При работе с бормашиной дополнительно:		
		Очки защитные	до износа	
		Рукавицы антивибрационные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
702.	Слесарь-инструментальщик	При выполнении работы по ремонту штампов:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки антивибрационные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по резке, точке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки антивибрационные	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
703.	Слесарь-ремонтник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
704.	Слесарь-сантехник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
705.	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
706.	Сливщик-разливщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
707.	Смазчик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
708.	Станочник деревообрабатывающих станков	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
709.	Стеклопротирщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
710.	Стекольщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук с нагрудником	2	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
711.	Сторож (вахтер)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Полушубок меховой	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Рукавицы меховые	по поясам	
712.	Термист на установках ТВЧ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
713.	Токарь	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе по установке и снятию крупногабаритных деталей дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
714.	Токарь-револьверщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе по установке и снятию крупногабаритных деталей дополнительно:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
715.	Травильщик	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
716.	Тракторист	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
717.	Транспортировщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
718.	Уборщик производственных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
719.	Укладчик-упаковщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук с нагрудником	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
720.	Формовщик стеклопластиковых изделий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук с нагрудником	2	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
721.	Чистильщик	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		Фартук из полимерных материалов	2	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по чистке труб:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо костюма из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
722.	Электрогазосварщик	Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы брезентовые или краги сварщика	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары	
723.	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
724.	Электромонтер канализационных сооружений связи	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Плащ для защиты от воды	1	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
725.	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Плащ для защиты от воды	1	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
726.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
727.	Электромонтер станционного оборудования телефонной связи	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Плащ для защиты от воды	1	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм зимний для сварщиков	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
728.	Электромонтер тяговой подстанции	При дежурстве на ртутно-преобразовательной подстанции:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
729.	Электроэрозионист	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
730.	Эмульсовар	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук защитный	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	

Руководители и специалисты
	
731.	Главный диспетчер; диспетчер; ведущий диспетчер	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
732.	Главный инженер; главный конструктор	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
733.	Главный сварщик	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм с огнезащитной пропиткой	1	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
734.	Главный специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 2 года	
		халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
735.	Главный технолог	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
736.	Директор по логистике; специалист по логистике	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
737.	Директор по производству; исполнительный директор; помощник исполнительного директора; директор технический	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
738.	Заведующий хозяйством	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
739.	Заместитель директора коммерческого; заместитель директора по логистике; заместитель главного конструктора; заместитель главного технолога	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
740.	Инженер; ведущий инженер; инженер по автоматизированным системам управления; ведущий инженер по автоматизированным системам управления	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
741.	Инженер-исследователь	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
742.	Инженер-конструктор; инженер по подготовке кадров; инженер по стандартизации; инженер по транспорту	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
743.	Инженер по испытаниям; инженер по подготовке производства; инженер-конструктор; инженер по метрологии; инженер по ремонту; инженер по техническому надзору; инженер по энергонадзору (в том числе, ведущие)	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
				
744.	Инженер по организации и нормированию труда; ведущий инженер по организации и нормированию труда	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
745.	Инженер по охране труда; ведущий инженер по охране труда	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
746.	Инженер-технолог	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
747.	Инженер-химик	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
748.	Инженер-экономист; инженер по оборудованию; инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по инструменту	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа	
749.	Инженер-электроник	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
750.	Лаборант-исследователь	Халат для защиты от растворов кислот и щелочей	1	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Тапочки кожаные	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные или щиток защитный	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
751.	Мастер; старший мастер; мастер смены	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
752.	Мастер контрольный	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
753.	Мастер по ремонту	При работе по ремонту технической оснастки и инструмента:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
754.	Механик автомобильной колонны; механик гаража	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
755.	Начальник автоколонны	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
756.	Начальник автохозяйства; заместитель начальника автохозяйства	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
757.	Начальник бюро	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
758.	Начальник группы	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
759.	Начальник лаборатории	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
760.	Начальник отдела; заместитель начальника отдела	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
761.	Начальник склада; заведующий складом	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений механических воздействий	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
762.	Начальник смены	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
763.	Начальник управления; заместитель начальника управления	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
764.	Оператор диспетчерской службы	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки хлопчатобумажные	до износа	
765.	Руководитель проекта	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и #	по поясам	
766.	Специалист; старший специалист; ведущий специалист	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Очки защитные	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке и #	по поясам	
767.	Специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений; эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник под каску	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
768.	Табельщик; старший табельщик	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
769.	Техник; технолог	При работе непосредственно на производстве:		
		Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
770.	Художник-оформитель	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Полуботинки кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа	
		Очки защитные	до износа	
771.	Экономист по планированию	При работе непосредственно на производстве:		
		Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
772.	Энергетик	При работе непосредственно на производстве:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные	до износа	
		Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием	до износа	

Примечания к Типовым нормам:
1. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, должны выдаваться специальная одежда и специальная обувь, изготовленные из тканей и материалов с антистатическими свойствами.
2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 г. N 4901).
3. Работникам всех профессий и должностей, которым настоящими Нормами предусмотрена выдача одного костюма, могут выдаваться 2 костюма одновременно с увеличением срока носки в 2 раза.
4. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный), каска защитная, подшлемник, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, средства индивидуальной защиты органов дыхания, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники противошумные, противошумные вкладыши, антивибрационные рукавицы и перчатки и т.п. не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до износа" или как дежурные на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.
5. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей деятельности периодически посещать производственные объекты, должны выдаваться специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, как работникам соответствующих производств, предусмотренных настоящими Нормами.
6. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.
7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников заменять один вид специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Нормами, аналогичными обеспечивающими равноценную защиту от вредных и (или) опасных производственных факторов, а также особых температурных условий и загрязнения.
8. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников:
работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, могут выдаваться головные уборы (береты, кепи, бейсболки и др.);
работникам всех профессий и должностей, которым настоящими Нормами предусмотрена бесплатная выдача специальной обуви, может выдаваться спрей для ног с противогрибковым эффектом в количестве 100 мл в месяц;
работникам, которым настоящими Нормами предусмотрена бесплатная выдача очков защитных, могут по медицинским показаниям выдаваться очки корригирующие;
работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-вычислительных машинах, могут выдаваться специальные очки, предназначенные для защиты глаз от проявления компьютерного зрительного синдрома со сроком носки "до износа;
работникам всех профессий и должностей, которым настоящими нормами предусмотрена бесплатная выдача очков или щитков защитных, может выдаваться индивидуальное средство для промывания глаз (стерильный раствор NaCl 0,9%) в количестве 200 мл (1 герметично закрытый флакон) со сроком выдачи "до износа".
9. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.
Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
10. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

п/п	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви	Сроки носки по климатическим поясам (в годах)	
		I	II	III	IV	особый	
1.	Куртка на утепляющей прокладке	3	2,5	2	1,5	1,5	
2.	Брюки на утепляющей прокладке	3	2,5	2	1,5	1,5	
3.	Костюм на утепляющей прокладке	3	2,5	2	1,5	1,5	
4.	Костюм зимний для сварщиков	3	2,5	2	1,5	1,5	
5.	Валенки	4	3	2,5	2	2	
6.	Валенки с резиновым низом	4	3	2,5	2	2	
7.	Ботинки кожаные утепленные	4	3	2,5	2	2	
8.	Ботинки кожаные утепленные с #	4	3	2,5	2	2	
9.	Сапоги кожаные утепленные	4	3	2,5	2	2	
10.	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	4	3	2,5	2	2	

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде и теплой специальной обуви выдаются:
полушубок - на 4 года;
шапка-ушанка - на 3 года;
меховые рукавицы - на 2 года.