

Приказ Минтруда России от 20.12.2018 № 827н
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам торфозаготовительных и торфоперерабатывающих организаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»

Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2019 г. № 53350

Зарегистрировано в Минюсте России 14 января 2019 г. № 53350

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2018 г. № 827н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ТОРФОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ТОРФОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В соответствии с подпунктом 5.2.31 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2018, № 24, ст. 3530), приказываю:

1. Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам торфозаготовительных и торфоперерабатывающих организаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Локализация: [охрана труда](https://блог-инженера.рф/oxrana-truda) на блог-инженера.рф

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 20 декабря 2018 г. № 827н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ТОРФОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ТОРФОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ <1>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование профессии (должности) | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты <2> | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Болотно-подготовительные и гидротехнические работы |
| 1. | Машинист машин по подготовке торфяных месторождений к эксплуатации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Костюм для защиты от воды или | дежурный |
| Плащ для защиты от воды, или | дежурный |
| Пальто для защиты от воды или | дежурное |
| Полупальто для защиты от воды | дежурное |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары |
| При работе на электрифицированных машинах дополнительно: |  |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 2. | Торфорабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Костюм для защиты от воды или | дежурный |
| Плащ для защиты от воды, или | дежурный |
| Пальто для защиты от воды, или | дежурное |
| Полупальто для защиты от воды | дежурное |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Самоспасатель фильтрующий | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | II. Добыча, сушка и уборка торфа |
| 3. | Карьерщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 4. | Мастер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары |
| 5. | Машинист машин по добыче и переработке кускового торфа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| При работе на электрифицированных машинах дополнительно: |  |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная |
| Перчатки специальные диэлектрические |  |
| При выполнении работ по обслуживанию стилочной или торфодобывающей машины дополнительно: | дежурные |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года |
| Пальто для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года |
| 6. | Машинист машин по добыче и переработке фрезерного торфа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| При работе на электрифицированных машинах дополнительно: |  |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| При выполнении работ по обслуживанию пресса кипования торфяной подстилки дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года |
| Пальто для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года |
| При выполнении работ по обслуживанию машины по обогащению торфа, машины по рассеву минеральных компонентов или окараванивающей машины дополнительно: |  |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
|  |  | Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Самоспасатель фильтрующий | до износа |
| 7. | Машинист торфодобывающего экскаватора | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара на 2 года |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| 8. | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на работах в полевых условиях | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара на 2 года |
| Каска защитная или | 1 шт. на 3 года |
| Каскетка защитная, или | 1 шт. на 3 года |
| Шлем защитный | 1 шт. на 3 года |
| Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятому на работах в полевых условиях, дополнительно: |  |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Перчатки для защиты от пониженных температур из различных материалов или | 3 пары |
| Рукавицы для защиты от пониженных температур из различных материалов | 3 пары |
| 9. | Техник-лаборант на опробовании торфа и торфяной продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара на 2 года |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 10. | Торфорабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Костюм для защиты от воды или | 1 шт. на 2 года |
| Плащ для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года |
| Пальто для защиты от воды, или | 1 шт. на 2 года |
| Полупальто для защиты от воды | 1 шт. на 2 года |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| При выполнении работ по обслуживанию машин по сушке, уборке и окараваниванию торфа дополнительно: |  |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| На работах по укладке торфа в змейки дополнительно: |  |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар |
| На работах по приготовлению торфоминеральноаммиачных удобрений и других видов продукции на торфяной основе дополнительно: |  |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
|  |  | Самоспасатель фильтрующий | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | по поясам |
|  | III. Переработка торфа |
|  | Производство торфяных брикетов |
| 11. | Аппаратчик по сушке торфа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара на 2 года |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Самоспасатель фильтрующий | до износа |
| 12. | Машинист брикетного пресса | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| Каска защитная или | 1 шт. на 3 года |
| Каскетка защитная, или | 1 шт. на 3 года |
| Шлем защитный | 1 шт. на 3 года |
| 13. | Торфорабочий на работах по отбору и разделке проб | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| 14. | Транспортерщик | При работе на перерабатывающих механизмах (питателе, грохоте, дробилке, шнеке, в ленточном транспортере, скребковом и ковшовом элеваторе, компрессоре): |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 4 пары |
| Перчатки швейные защитные, или | 4 пары |
| Изделия трикотажные перчаточные | 4 пары |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Самоспасатель фильтрующий | до износа |
| При работе на электролебедке, на погрузочном транспортере, на бункере брикета и сырья: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. на 2 года |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. на 2 года |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. на 2 года |
| Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов или | дежурная |
| Обувь специальная резиновая диэлектрическая | дежурная |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| 15. | Шлифовщик | При работе по шлифовке матриц и штемпелей: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской или | до износа |
| Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазовое средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Противогазоаэрозольное (комбинированное) средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью, или | до износа |
| Самоспасатель фильтрующий | до износа |
| 16. | Электровибронаплавщик | При работе по наплавке матриц и штемпелей: |  |
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| Перчатки специальные диэлектрические | дежурные |
| Каска защитная или | до износа |
| Каскетка защитная, или | до износа |
| Шлем защитный | до износа |
|  | Производство торфоизоляционных плит |
| 17. | Аппаратчик по сушке торфа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар |
| 18. | Варщик битума | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Фартук специальный | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | по поясам |
| Комбинезон для защиты от пониженных температур | по поясам |
| 19. | Варщик торфомассы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| 20. | Дозировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар |
| 21. | Прессовщик торфоплит | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Фартук специальный | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 12 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 12 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 12 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный лицевой | до износа |
| На работах мокрым способом дополнительно: |  |
| Плащ для защиты от воды | 1 шт. |
|  | Искусственное обезвоживание торфа |
| 22. | Автоклавщик на запарке брикетов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| 23. | Аппаратчик по сушке торфа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |
| 24. | Сепараторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений, или | 1 шт. |
| Костюм для защиты от нетоксичной пыли | 1 шт. |
| Фартук специальный | дежурный |
| Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (ударов, проколов, порезов) | 1 пара |
| Рукавицы швейные защитные или | 6 пар |
| Перчатки швейные защитные, или | 6 пар |
| Изделия трикотажные перчаточные | 6 пар |

--------------------------------

<1> Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 290н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 г., регистрационный № 14742), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2010 г. № 28н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2010 г., регистрационный № 16530), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284) и от 12 января 2015 г. № 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный № 35962).

<2> Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (утвержден решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878) с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 ноября 2012 г. № 221 и от 6 марта 2018 г. № 37.

Примечание к настоящим Типовым нормам.

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от отнесения к соответствующим климатическим поясам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) |
| I | II | III | IV | Особый |
| 1 | Костюм для защиты от пониженных температур (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Комбинезон для защиты от пониженных температур | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

Локализация: [охрана труда](https://блог-инженера.рф/oxrana-truda) на блог-инженера.рф